**Nr spr. 23/2021 zał nr 2/15**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Formularz cenowo-techniczny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Jm | Ilość | Cena netto za szt | Wartość netto | Wartość  brutto | Producent |
| 1 | Mieszalnik do borowiny | Szt. | 3 |  |  |  |  |

Minimalne wymagania techniczno użytkowe:

Urządzenie 1 i 2 - o pojemności roboczej 180- 210 L

* urządzenie ze stali nierdzewnej do podgrzewania i mieszania borowiny
* automatyczne podgrzewanie i utrzymywanie w odpowiedniej konsystencji masy borowinowej w zadanej temperaturze
* automatyczne okresowe mieszanie masy borowinowej, co pozwala na utrzymanie odpowiedniej konsystencji masy borowinowej
* wylewanie masy ze zbiornika przez specjalny zawór bez konieczności korzystania z czerpaka
* Dodatkowo elektronika sterująca automatycznie włącza urządzenie po upływie zadanego czasu, co pozwala uzyskać przygotowaną masę do rozpoczęcia pracy przez personel obsługi i skraca czas oczekiwania na gotowość masy do zabiegu.
* Zakres temperatur: 30 - 60°C
* Wymiary (wys. x szer. x gł.): 128- 132 cm x 90- 97 cm x 95- 101 cm
* Gwarancja 24 miesiące
* Szkolenie z obsługi urządzenia po stronie dostawcy
* Przeglądy techniczne urządzenia w trakcie trwania gwarancji- po stronie dostawcy
* Urządzenie odporne na działanie ogólnodostępnych na rynku środków do dezynfekcji

Urządzenie 3 – pojemności roboczej 120- 140L

* urządzenie ze stali nierdzewnej do podgrzewania i mieszania borowiny
* automatyczne podgrzewanie i utrzymywanie w odpowiedniej konsystencji masy borowinowej w zadanej temperaturze
* automatyczne okresowe mieszanie masy borowinowej, co pozwala na utrzymanie odpowiedniej konsystencji masy borowinowej
* wylewanie masy ze zbiornika przez specjalny zawór bez konieczności korzystania z czerpaka
* Dodatkowo elektronika sterująca automatycznie włącza urządzenie po upływie zadanego czasu, co pozwala uzyskać przygotowaną masę do rozpoczęcia pracy przez personel obsługi i skraca czas oczekiwania na gotowość masy do zabiegu.
* Zakres temperatur: 30 - 60°C
* wymiary (wys. x szer. x gł.): 125- 132 cm x 80- 86 cm x 90- 100cm
* Urządzenie medyczne
* Gwarancja 24 miesiące
* Szkolenie z obsługi urządzenia po stronie dostawcy
* Przeglądy techniczne urządzenia w trakcie trwania gwarancji- po stronie dostawcy
* Urządzenie odporne na działanie ogólnodostępnych na rynku środków do dezynfekcji

Oświadczenie Wykonawcy:

**Urządzenie spełnia / nie spełnia\* wymagań/nia zamawiającego. ( jeśli są inne należy je opisać)**

* **niepotrzebne skreślić**

**………………………………………………………**

**podpis osoby uprawnionej**