**Nr spr. 23/2021 zał nr 2/5**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Formularz cenowo-techniczny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Jm | Ilość | Cena netto  za szt | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| 1 | Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych | Szt. | 2 |  |  |  |  |

Minimalne wymagania techniczno- użytkowe:

* Wanna do wykonywania masażu wirowego kończyn górnych oraz kąpieli perełkowej
* Korpus wanny wykonany z głęboko ciągnionego , bezszwowego szkła akrylowego, leżący na stabilnej podstawie ze stali szlachetnej
* Konstrukcja wanny umożliwia pacjentowi masaż wirowy obu rąk jednocześnie w pozycji siedzącej
* W korpusie wanny wbudowane 4 specjalne dysze inżektorowe
* Bateria do napełniania wanny z termostatem centralnym, automatyczne napełnianie wanny
* Wbudowany agregat pompy z tworzywa sztucznego i ochrona pompy przed pracą na sucho
* Wbudowany zawór umożliwiający dodawanie powietrza do masażu – kąpiel perełkowa
* Zawór odpływowy otwierany za pomocą dźwigni
* Zasilanie sieciowe 230V/50Hz, pobór mocy 1,0 kW
* Wydajność agregatu pompowego ok. 250 l/min
* Pojemność wanny max. 50 l
* Wymiary urządzenia: maksymalnie (długość x szerokość x wysokość)630- 650 x 665-690 x 1000- 1060 mm
* wyrób medyczny
* gwarancja 24 miesiące
* szkolenie z obsługi urządzenia po stronie dostawcy
* przeglądy techniczne urządzenia w trakcie trwania gwarancji- po stronie dostawcy
* urządzenie odporne na działanie powszechnie dostępnych środków dezynfekcyjnych

Oświadczenie Wykonawcy:

**Urządzenie spełnia / nie spełnia\* wymagań/nia zamawiającego. ( jeśli są inne należy je opisać)**

* **niepotrzebne skreślić**

**………………………………………………………**

**podpis osoby uprawnionej**