**Nr spr. 23/2021 zał nr 2/3**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Formularz cenowo-techniczny**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Jm | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Producent |
| 1 | Urządzenie do hydromasażu | Szt. | 1 |  |  |  |

Słownie cena brutto:

Minimalne wymagania techniczno użytkowe:

* korpus wanny z głęboko ciągnionego bezszwowego szkła akrylowego w kolorze pastelowym niebieskim, wzmocniony na zewnątrz specjalnym szklanym laminatem
* W pełni automatyczny masaż zdrowotny dyszami wodnymi z możliwością indywidualnego zaprogramowania
* masaż w 12- 14 strefach w 5 grupach wykonany łącznie przez minimum 140 dysze
* efekt fali - płynne przejście do kolejnych sekwencji masażu gwarantujące harmoniczny przebieg masażu zdrowotnego. Przepływ masującej wody zgodny z fizjologicznym przebiegiem naczyń krwionośnych
* specjalne dysze wodne – płaskie nie wystające poza poziom niecki wanny, zapewniające gładkość powierzchni.
* dysze wodne wbudowane w nieckę wanny w okolicach nóg, bioder, rąk, barków   
  i pleców
* możliwość indywidualnego ustawienia czasu zabiegu, siły masażu, stref masażu   
  oraz sekwencji
* wbudowane zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, uniemożliwiające uruchomienie urządzenia przed napełnieniem wanny wodą
* system pozwalający na użycie powszechnie stosowanych dodatków do kąpieli, rozpuszczalnych w wodzie i nie pieniących się,
* średnie zużycie wody w czasie jednego zabiegu: ok. 200 l.
* kąpiel perełkowa jako niezależny system dyszy powietrznych może być wykonana jako oddzielny zabieg lub w połączeniu z masażem dyszami wodnymi
* silny masaż perełkowy realizowany przez 45- 50 dyszy powietrznych, wbudowanych   
  w dno wanny i w podparcie pleców, zintegrowanych z wytłoczką wanny nie wystających poza płaszczyznę niecki wanny, zapewniających gładkość powierzchni.
* system dający możliwość stosowania środków do aromaterapii
* pulpit sterowniczy w pełni elektroniczne urządzenie sterujące, wyposażone   
  w mikroprocesory, z ekranem LCD, z wbudowanymi 8- 10 programami,   
  w tym 4- 6 programów z możliwością programowania indywidualnego,
* funkcja automatycznego płukania systemu wewnętrznego wanny czystą wodą po każdym zabiegu
* ergonomiczny kształt niecki z wyprofilowanym siedziskiem, kanałami na nogi, miejscem na ramiona, przetłoczenia dla nóg w kształcie dwóch kanałów,  
  z wbudowanymi w ściankach bocznych dyszami wodnymi umożliwiającymi intensywny masaż każdej nogi z dwóch stron.
* podstawa ze stali chromoniklowej z nóżkami dającymi możliwość dostosowania   
  do nierównej powierzchni
* obudowa wanny (kolor biały)
* uchwyty zamontowane wewnątrz wanny na bocznych ściankach
* pneumatyczna podpórka / skrócenie długości wanny
* bateria do nalewania wanny, bateria prysznica z wężem, zawór regulujący ciśnienie dla masażu zdrowotnego dostosowane do wody słodkiej
* wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): ok. 2000- 2100 x 780- 850 x 720- 790 mm
* wysokość krawędzi wanny max. 720mm – umożliwiająca pacjentowi łatwe wejście i wyjście z wanny
* nominalna pojemność wanny ok. 200 l.
* Max. pojemność wanny: 250 l
* Poziom hałasu ok. 70- 72 dB(A)
* Zasilanie sieciowe 230/400V (prąd trójfazowy), częstotliwość sieciowa 50 Hz, pobór mocy 3,4 kW
* Zasilanie wodne: ciepła i zimna woda min. ¾ cala
* Pompa o min. ciśnieniu 5,5 bara, zapewniająca odpowiednią intensywność   
  i siłę hydromasażu, wykonana z tworzywa sztucznego,   
  z rozdzieleniem elektrogalwanicznym pompy i silnika elektrycznego
* Urządzenie medyczne
* Gwarancja 24 miesiące
* Szkolenie personelu po stronie dostawcy
* Przeglądy urządzenia po stronie dostawcy w trakcie trwania gwarancji
* Urządzenie dostosowane do stosowania ogólnodostępnych środków do dezynfekcji

Oświadczenie Wykonawcy:

**Urządzenie spełnia / nie spełnia\* wymagań/nia zamawiającego. ( jeśli są inne należy je opisać)**

* **niepotrzebne skreślić**

**………………………………………………………**

**podpis osoby uprawnionej**