Nr **Nr spr. 23/2021 zał nr 2/11**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Formularz cenowo-techniczny**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Jm | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Producent |
| 1 | Urządzenie do trakcji kręgosłupa szyjnego ze stołem | Szt. | 1 |  |  |  |

Minimalne wymagania techniczno- użytkowe:

* stół 6 sekcyjny z elektryczną regulacją wysokości,
* cztery kółka jezdne z blokadą, umożliwiające samodzielne przestawianie urządzenia,
* regulacja wysokości stołu od 44- 100 cm
* długość leża 200- 220 cm, szerokość 65-75cm
* płaszczyzna mocowania leża z blokadą położenia ruchomej części leżyska,
* regulacja kąta uniesienia sekcji zagłówka -25- 40stopni.
* pochylenie sekcji miednicy regulowane w zakresie od 0° do 18°, gwarantuje prawidłowe zgięcie kręgosłupa lędźwiowego i rozwiązanie problemu asymetrii miednicy,
* składane uchwyty do trakcji w podwieszeniu,
* sekcja kończyn dolnych z regulacją od 0° do 45°,
* sprężyny gazowe ułatwiają regulację sekcji głowy, miednicy, klatki piersiowej i kończyn dolnych, które są łatwo dostępne z każdej strony stołu,
* stół wyposażony w specjalny wysięgnik z półką do mocowania ciągnika do trakcji
* wysięgnik posiada możliwość ustawiania kątowego względem leżyska, co powala na wykonywanie trakcji asymetrycznej
* podstawa ciągnika trakcyjnego posiada możliwość obrotu oraz skokową blokadę położenia,
* obciążenie stołu 250-280 kg.
* waga stołu 1350- 145kg
* ciągnik do trakcji z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
* tryb pracy i typy wykonywanej trakcji: statyczny, przerywany i cykliczny
* procedury użytkownika, z możliwością ich edycji
* siła trakcji (rozciąganie): 0 – 90 kg
* zegar zabiegowy: 0 – 90 minut
* regulacja czasu impulsu: 0 – 90 s
* regulacja czasu relaksacji: 0 – 90 s
* regulacja prędkości: 30%, 50%, 100%
* baza gotowych protokołów klinicznych dla odcinka szyjnego i lędźwiowego
* możliwość zapisywania danych zabiegowych na karcie chipowej
* wbudowany atlas anatomiczny: fizjologiczny i patologiczny
* możliwość rozbudowy o moduł sEMG
* Dodatkowe wyposażenie:podpórki do fleksji, pasy mocujące na rzepy (pas piersiowy, pas biodrowy, poszerzasz), przystawka do odcinka szyjnego, stół, ciągnik
* Urządzenie medyczne
* Gwarancja 24 miesiące
* Szkolenie z obsługi urządzenia po stronie dostawcy
* Przeglądy techniczne urządzenia w trakcie trwania gwarancji- po stronie dostawcy
* Urządzenie odporne na dezynfekcję, powszechnie dostępnymi na rynku środkami

Oświadczenie Wykonawcy:

**Urządzenie spełnia / nie spełnia\* wymagań/nia zamawiającego. ( jeśli są inne należy je opisać)**

* **niepotrzebne skreślić**

**………………………………………………………**

**podpis osoby uprawnionej**