**Nr. spr. 16/2021 Załącznik nr 2/14**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Formularz cenowo-techniczny**

**Zadanie 14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Jm | Ilość | Cena netto za szt | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| 1 | Urządzenie do masażu ciśnieniowego | Kpl | 2 |  |  |  |  |

**Minimalne wymagania techniczno użytkowe**:

- Urządzenie wyposażone w regulację ciśnień minimalne od 15- 25mmHg, a maksymalne 130-145mmHg

- Urządzenie wyposażone w pompę o wydajności nie mniejszej jak 24l/min

- urządzenie wyposażone w mankiety dla kończyn górnych ( P i L), tułowia (kurtka) i kończyn dolnych (spodnie)

- poszerzacze mankietów, pozwalające zastosować spodnie i kurtkę dla różnych obwodów (rozmiarów) pacjentów.

- Ilość komór w mankietach – kończyn górnych 10-12; a spodni i kurtki 20-24

- sterowanie pracą urządzenia za pomocą panelu LCD

- menu wyposażone w gotowe programy terapeutyczne, możliwością regulacji parametrów

- możliwość samodzielnego ustawienia i korekcji ciśnienia oraz programów zabiegowych- takich jak rodzaj masażu, ciśnienia, czasu trwania i czasu przerwy, ilości cykli.

- ilość algorytmów masażu 20- 25, w tym dla mankietów kurtki 5-7; mankietów dla spodni 10-15

- techniki specjalistyczne drenażu limfatycznego

- gwarancja – nie krótsza jak 24 miesiące- przeglądy urządzenia w okresie gwarancji na koszt dostawcy

- waga aparatu do 12kg

- stolik do urządzenia wyposażony w kółka jezdne z hamulcem

- szkolenie dla fizjoterapeutów w cenie urządzenia

- zasilanie 230V 50Hz, max pobór mocy 100- 110W

- klasa bezpieczeństwa IB

- certyfikaty potwierdzające dopuszczenie na rynek EU

- dostępność części zamiennych przez 10 lat

- przeglądy urządzenia w trakcie trwania gwarancji – po stronie dostawcy

- urządzenie medyczne

Oświadczenie Wykonawcy:

**Urządzenie spełnia / nie spełnia\* wymagań/nia zamawiającego. ( jeśli są inne należy je opisać)**

* **niepotrzebne skreślić**

**………………………………………………………**

**podpis osoby uprawnionej**