**Nr. spr. 16/2021 Załącznik nr 2/13**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Formularz cenowo-techniczny**

**Zadanie 13**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Jm | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Producent |
| 1 | Zestaw przyrządów do ćwiczeń z wykorzystaniem sprężonego ciśnienia | Kpl | 1 |  |  |  |

**Minimalne wymagania techniczno- użytkowe:**

Zestaw przyrządów składający się z:

a) kolumny (2 szt. )

- kolumna wolnostojąca z możliwością późniejszego zamontowania do ściany

- dwie linki z uchwytami

- zakres obciążenia minimum 0,1 -30 kg na każdą z linek

- opór wytwarzany przez sprężone powietrze z kompresora

- regulacja oporu w krokach co 100 g

- obsługa za pomocą ekranu dotykowego minimum 10”

- na wyświetlaczu podstawowe parametry odczytu takie jak np.: regulacja obciążenia, licznik powtórzeń, odczyt mocy każdego powtórzenia na ekranie

- wskaźnik oporu

- dwa bloczki z regulacją wysokości na co najmniej 15 poziomach wysokości

- zakres wysokości od podłogi między 20- 200cm

- bloczki z dwoma uchwytami umożliwiającymi mocowanie akcesoriów do ćwiczeń

- składane, niezależne podpory asekurujące pacjenta po obu stronach przyrządu

- wysokość kolumny 190- 220cm

b) wyposażenie każdej kolumny, co najmniej:

uchwyty rąk - 2 szt.

opaska na kostkę, obwód regulowany w zakresie minimum 20-50 cm – 1 szt.,

opaska na udo i ramię z przedłużeniem opaski,

opaskana talię, obwód regulowany w zakresie 60-140 cm + przedłużenie opaski o długości minimum 30 cm – 1 szt.

Drążek umożłiwiający trening mięśni triceps

drążekszeroki do ściągania w dół

rękawicamocującadłoń do uchwyturąk, prawailewa – po 1 szt.

c) ławka do ćwiczeń do kolumny do treningu funkcjonalnego - 1 szt.

- ławka do ćwiczeń dedykowana do kolumny

- podparcia stóp

- wałki stabilizujące uda z regulacją wysokości

- kółka transportowe

- uchwyt ułatwiający przenoszenie

d) kompresor zasilający kolumny do treningu funkcjonalnego kończyn górnych i dolnych z oporem – 1 szt.

- ciśnienie 8- 12 bar.

- głośność 35- 43 dB

- wydajność kompresora umożliwiająca zasilanie minimum 4 urządzeń.

- zasilanie 230 V

- urządzenie medyczne

- urządzenie odporne na dezynfekcję, powszechnie dostępnymi środkami

- gwarancja 24 miesiące

- montaż urządzenia wraz ze szkoleniem personelu – po stronie dostawcy

- przeglądy urządzenia w trakcie trwania gwarancji – po stronie dostawcy

Oświadczenie Wykonawcy:

**Urządzenie spełnia / nie spełnia\* wymagań/nia zamawiającego. ( jeśli są inne należy je opisać)**

* **niepotrzebne skreślić**

**………………………………………………**

**podpis osoby uprawnionej**