**Nr spr. 23/2021 zał nr 2/12**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Formularz cenowo-techniczny**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Jm | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Producent |
| 1 | Rezonans stachostyczny | Szt. | 1 |  |  |  |

Minimalne wymagania techniczno- użytkowe:

* Urządzenie do przeprowadzania rezonansu stochastycznego.
* Dwie wielopłaszczyznowo oscylujące płyty pod stopy
* Poręcze ze stali szlachetnej z obu stron, do łatwego demontażu
* Aplikacja zakłóceń stochastycznych
* Panel obsługi w wyświetlaczem LCD i regulacją kontrastu
* Indywidualnie dobierane programy terapeutyczne dla wybranych schorzeń;
* Zróżnicowane programy treningowe dla dyscyplin narciarskich
* Wybór intensywności stymulacji i przerw
* Funkcja „Record”
* Wymiary płyt pod stopy : 58- 60x 20- 22cm
* Poziom stymulacji : od 1 do 12
* Poziom hałasu : 1-5dB
* Zakres czasu : 1sek-120min.
* Stałe programy : Medycyna Tryb ręczny
* Wymiary całkowite urządzenia : 135x75x125cm
* Waga urządzenia : 121kg
* Maksymalne obciążenie : 150kg
* Zasilanie : 230V/50-60Hz
* Silnik AC 2 6,3 AT
* Wyrób medyczny
* Gwarancja 24 miesiące
* Szkolenie z obsługi urządzenia po stronie dostawcy
* Przeglądy techniczne urządzenia w trakcie trwania gwarancji- po stronie dostawcy
* Urządzenie odporne na działanie powszechnie dostępnych na rynku środków do dezynfekcji

Oświadczenie Wykonawcy:

**Urządzenie spełnia / nie spełnia\* wymagań/nia zamawiającego. ( jeśli są inne należy je opisać)**

* **niepotrzebne skreślić**

**………………………………………………………**

**podpis osoby uprawnionej**